**STEINEL Professional Bewegungsmelder**

**iHF 3D**

**KNX - anthrazit V3.5**

iHF (Intelligente Hochfrequenz-Technik) - Bewegungsmelder für die Wandmontage Aufputz im Außenbereich mit KNX Schnittstelle, 2 Kanäle; Erfassungsbereich 160 °, zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, Einstellbarer Erfassungsbereich auf 3 Achsen, geeignet für Montagehöhe 1,80 – 2,00 m; optionale Montagehöhe 1,8 m, Reichweite Radial: r = 5 m (35 m²), Reichweite Tangential: r = 5 m (35 m²), Lichtmessung 10 – 2000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: KNX-Bus; Schutzart: IP54; Zeiteinstellung: 60 s – 255 Min.; optionales Hauptlicht 0 - 100 %, optionales Grundlicht 0 – 100 %, 10s - 18h 12min 15s; KNX-Funktionen: Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, Lichtausgang 2x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Logikgatter, Bewegungsrichtung, Distanz, Sabotageschutz, Vernetzung: Ja; Einstellungen via ETS-Software, Bus, Bluetooth, App, Potis und Smartphone; Vernetzung via KNX-Bus; Art der Vernetzung: Master/Master, Master/Slave; Farbe: Anthrazit; RAL-Farbe: 7016; Abmessungen (L x B x H): 120 x 117 x 120 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 059620

**Bestellbezeichnung** iHF 3D KNX - anthrazit

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen