**STEINEL Professional Bewegingsmelder**

**iHF 3D**

**KNX - antraciet V3.5**

Afmetingen (L x B x H): 120 x 117 x 120 mm; Met bewegingsmelder: Ja; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Instellingen via: ETS-software, Bus, Bluetooth, App, Potentiometers, Smartphone; Variant: KNX - antraciet; VPE1, EAN: 4007841059620; Uitvoering: Bewegingsmelder; Toepassing, plaats: Buiten; Toepassing, ruimte: Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit; kleur: antraciet; Kleur, RAL: 7016; Incl. hoekwandhouder: Nee; Montageplaats: wand; Montage: Op de muur, Wand; Bescherming: IP54; Omgevingstemperatuur: van -20 tot 50 °C; Materiaal: kunststof; Voedingsspanning detail: KNX-bus; Met busaansluiting: Ja; Technologie, sensoren: iHF (intelligente HF-techniek), Lichtsensor; Montagehoogte: 1,80 – 2,00 m; Montagehoogte max.: 2,00 m; Optimale montagehoogte: 1,8 m; HF-techniek: 5,8 GHz; Registratiehoek: 160 °; Openingshoek: 100 °; Onderkruipbescherming: Ja; verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Ja; Elektronische instelling: Ja; Mechanische instelling: Nee; Reikwijdte radiaal: r = 5 m (35 m²); Reikwijdte tangentiaal: r = 5 m (35 m²); Zendvermogen: < 1 mW; Functies: Aanwezigheidsmelderlogica; Schemerinstelling: 10 – 2000 lx; Tijdinstelling: 10 sec. – 1092 min; basislichtfunctie: Ja; Basislichtfunctie tijd: 10s - 18h 12min 15s; Hoofdlicht instelbaar: 0 - 100 %; Schemerinstelling Teach: Ja; Regeling constant licht: Nee; KNX-functies: Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, Lichtuitgang 2x, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie, Logische poort, Bewegingsrichting, Afstand, Sabotage bescherming; Koppeling: Ja; Soort koppeling: Master/master, Master/slave; Koppeling via: KNX-bus; Nominale stroom: 30 mA; Product categorie: Bewegingsmelder

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 059620

**Bestelaanduiding** iHF 3D KNX - antraciet

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen