**STEINEL Professional Bewegungsmelder**

**iHF 3D**

**COM1 - schwarz**

iHF (Intelligente Hochfrequenz-Technik) - Bewegungsmelder für die Wandmontage Aufputz im Außenbereich mit COM1 Schnittstelle, Erfassungsbereich 160 °, zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, Einstellbarer Erfassungsbereich auf 3 Achsen, geeignet für Montagehöhe 1,80 – 2,00 m; optionale Montagehöhe 1,8 m, Reichweite Radial: r = 5 m (35 m²), Reichweite Tangential: r = 5 m (35 m²), Lichtmessung 2 – 2000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP54; 2000 W; Zeiteinstellung: 10 s – 30 Min.; Einstellung via: Potis, Bluetooth; Vernetzung via Kabel Bluetooth; Art der Vernetzung: Master/Master; Farbe: Schwarz; RAL-Farbe: 9005; Abmessungen (L x B x H): 120 x 117 x 120 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 066215

**Bestellbezeichnung** iHF 3D COM1 - schwarz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen