**STEINEL Professional Bewegingsmelder**

**iHF 3D**

**COM1 - wit**

Afmetingen (L x B x H): 120 x 117 x 120 mm; Met bewegingsmelder: Ja; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Instellingen via: Potentiometers, Bluetooth; Met afstandsbediening: Nee; Variant: COM1 - wit; VPE1, EAN: 4007841066222; Uitvoering: Bewegingsmelder; Toepassing, plaats: Buiten; Toepassing, ruimte: Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit; kleur: wit; Kleur, RAL: 9010; Incl. hoekwandhouder: Nee; Montageplaats: wand; Montage: Op de muur, Wand; Bescherming: IP54; Omgevingstemperatuur: van -20 tot 50 °C; Materiaal: kunststof; Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schakeluitgang 1, ohms: 2000 W; Technologie, sensoren: iHF (intelligente HF-techniek), Lichtsensor; Montagehoogte: 1,80 – 2,00 m; Montagehoogte max.: 2,00 m; Optimale montagehoogte: 1,8 m; HF-techniek: 5,8 GHz; Registratiehoek: 160 °; Openingshoek: 100 °; Onderkruipbescherming: Ja; verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Ja; Elektronische instelling: Ja; Mechanische instelling: Nee; Reikwijdte radiaal: r = 5 m (35 m²); Reikwijdte tangentiaal: r = 5 m (35 m²); Zendvermogen: < 1 mW; Functies: Normaal- / testbedrijf, Handmatig ON / ON-OFF; Schemerinstelling: 2 – 2000 lx; Tijdinstelling: 5 sec. – 60 min; basislichtfunctie: Nee; Hoofdlicht instelbaar: Nee; Schemerinstelling Teach: Ja; Regeling constant licht: Nee; Koppeling: Ja; Soort koppeling: Master/master; Koppeling via: Kabel, Bluetooth; Product categorie: Bewegingsmelder

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 066222

**Bestelaanduiding** iHF 3D COM1 - wit

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen