**STEINEL Professional Bewegingsmelder**

**sensIQ S**

**antraciet V3**

Afmetingen (L x B x H): 128 x 114 x 74 mm; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Instellingen via: ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote; Met afstandsbediening: Ja; Variant: antraciet; VPE1, EAN: 4007841059583; Uitvoering: Bewegingsmelder; Toepassing, plaats: Binnen, Buiten; Toepassing, ruimte: parkeergarage, Buiten, magazijn, entree, rondom het huis, tuin & oprit, Binnen; kleur: antraciet; Kleur, RAL: 7016; Incl. hoekwandhouder: Ja; Montageplaats: wand, hoek; Montage: Op de muur, Wand, hoek; Omgevingstemperatuur: van -20 tot 50 °C; Materiaal: kunststof; Met busaansluiting: Ja; Montagehoogte: 2 – 5,00 m; Montagehoogte max.: 5,00 m; Optimale montagehoogte: 2 m; Registratiehoek: 300 °; Openingshoek: 180 °; Onderkruipbescherming: Ja; verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Ja; Elektronische instelling: Nee; Mechanische instelling: Ja; Reikwijdte radiaal: r = 4 m (42 m²); Reikwijdte tangentiaal: r = 20 m (1047 m²); Schemerinstelling: 2 – 1000 lx; Tijdinstelling: 60 sec. – 15 min; basislichtfunctie: Ja; Hoofdlicht instelbaar: 0 - 100 %; Schemerinstelling Teach: Ja; Regeling constant licht: Ja; KNX-functies: Lichtuitgang 2x, Aanwezigheid-uitgang, Lichtsterktewaarde, Regeling constant licht, basislichtfunctie, Schemerschakelaar, Sensorbereik, Afzonderlijke pyrometing, Logische poort; Koppeling: Ja; Soort koppeling: Master/master, Master/slave; Koppeling via: KNX-bus; Nominale stroom: 10 mA; Product categorie: Bewegingsmelder

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 059583

**Bestelaanduiding** sensIQ S antraciet

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen