**STEINEL Professional Bewegungsmelder**

**sensIQ S**

**schwarz V3**

Passiv Infrarot - Bewegungsmelder im Innen- und Außenbereich mit KNX Schnittstelle, 2 Kanäle; Erfassungsbereich 300 °, zusätzlicher Unterkriechschutz, mechanische Reichweiteneinstellung, Reichweite von 2 - 20 m in 3 Richtungen (je 100 °) einstellbar, geeignet für Montagehöhe 2 – 5,00 m; optionale Montagehöhe 2 m, Reichweite Radial: r = 4 m (42 m²), Reichweite Tangential: r = 20 m (1047 m²), Lichtmessung 2 – 1000 lx; Teachfunktion, optionales Hauptlicht 0 - 100 %, KNX-Funktionen: Lichtausgang 2x, Präsenz-Ausgang, Helligkeitswert, Konstantlichtregelung, Grundlichtfunktion, Dämmerungsschalter, Nahfeld, Einzelpyroauswertung, Logikgatter, Vernetzung: Ja; Einstellung via: ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote; Vernetzung via KNX-Bus; Art der Vernetzung: Master/Master, Master/Slave; Farbe: Schwarz; RAL-Farbe: 9005; Abmessungen (L x B x H): 128 x 114 x 74 mm; Inklusive Eckwandhalter

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 059606

**Bestellbezeichnung** sensIQ S schwarz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen