**STEINEL Professional Multisensor**

**Multisensor Aerosol KNX**

**V3.0**

Multisensor - Multisensor für die Deckenmontage Unterputz im Innenbereich mit KNX Schnittstelle, 6 Kanäle; Lichtmessung 2 – 1000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: 30 V, KNX-Bus; Schutzart: IP20; KNX-Funktionen: Infektionsrisiko, Verbrauchte Luft, Behaglichkeit, CO2, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Logikgatter, Luftdruck, Luftfeuchte-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Taupunkt, Temperatur-Ausgang, VOC, Vernetzung: Ja; Einstellungen via ETS-Software, Bluetooth und Bus; Vernetzung via KNX-Bus; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 33 x 123 x 123 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 079192

**Bestellbezeichnung** Multisensor Aerosol KNX

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen