**STEINEL Professional Multi capteur**

**Multisensor Aerosol KNX**

**V3.0**

Dimensions (L x l x H): 33 x 123 x 123 mm; Avec détecteur de mouvement: Non; Garantie du fabricant: 5 ans; Réglages via: Logiciel ETS, Bluetooth, Bus; Avec télécommande: Non; UC1, Code EAN: 4007841079192; Modèle: autre; Emplacement: Intérieur; Emplacement, pièce: salle de classe, salle de cours, bureau individuel, salle commune, salle du personnel soignant, salle de conférences / salle de réunion, Intérieur, kitchenette; Coloris: blanc; Couleur, RAL: 9003; Support mural d'angle inclus: Non; Lieu d'installation: plafond; Montage: Encastré, Plafond; Indice de protection: IP20; Température ambiante: de 0 jusqu'à 40 °C; Matériau: Matière plastique; Alimentation électrique: 30 V; Consommation propre: 0,5 W; Tension d'alimentation détails: Bus KNX; Avec couplage au bus: Oui; Technologie, détecteurs: CO2, Interrupteur crépusculaire, Pression d'air, Humidité de l'air, Température, COV; Hauteur de montage optimale: 2,8 m; Réglage crépusculaire: 2 – 1000 lx; Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Oui; Réglage de l'éclairage permanent: Non; Fonctions KNX: Risque d’infection, Air vicié, Confort, CO2, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Fonction logique, Pression d'air, Sortie humidité de l'air, Fonction diurne / nocturne, Point de rosée, Sortie température, COV; Mise en réseau possible: Oui; Mise en réseau via: Bus KNX; Courant nominal: 15 mA; Catègorie de produits: Multi capteur

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 079192

**Désignation commande** Multisensor Aerosol KNX

Livrer, monter et régler pour être opérationnel