**STEINEL Professional Multisensore**

**Multisensor Aerosol KNX**

**V3.0**

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 33 x 123 x 123 mm; Con rilevatore di movimento: No; Garanzia del produttore: 5 anni; Impostazioni tramite: Software ETS, Bluetooth, Bus; Con telecomando: No; VPE1, EAN: 4007841079192; Esecuzione: altro; Applicazione, luogo: Interni; Applicazione, locale: aula, auditorium, ufficio singolo, aree di soggiorno, camere di servizio, sala conferenze / sale riunioni, Interni, cucinette; colore: bianco; Colore, RAL: 9003; Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No; Luogo di montaggio: soffitto; Montaggio: Incassato, Soffitto; Grado di protezione: IP20; Temperatura ambiente: da 0 fino a 40 °C; Materiale: Plastica; Allacciamento alla rete: 30 V; Consumo proprio: 0,5 W; Dettaglio tensione di alimentazione: KNX-bus; Con accoppiamento bus: Sì; Tecnologia, sensori: CO2, Interruttori crepuscolari, Pressione dell'aria, Umidità dell'aria, Temperatura, Composti organici volatili; Altezza di montaggio ottimale: 2,8 m; Regolazione crepuscolare: 2 – 1000 lx; Regolazione crepuscolare Teach: Sì; Regolazione per mantenere luce costante: No; Funzioni KNX: Rischio di infezione, Aria stantia, Comodità, CO2, Livello di luminosità, Uscita HVAC, Porta logica, Pressione dell'aria, Uscita umidità dell'aria, Funzione giorno / funzione notte, Punto di rugiada, Uscita temperatura, Composti organici volatili; Collegamento in rete: Sì; Collegamento in rete via: bus KNX; Corrente nominale: 15 mA; Categoria die prodotto: Multisensore

**Produttore** Steinel

**Art. n.** 079192

**Denominazione ordine** Multisensor Aerosol KNX

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione