**STEINEL Professional Multisensor**

**Multisensor Aerosol KNX**

**V3.0**

Afmetingen (L x B x H): 33 x 123 x 123 mm; Met bewegingsmelder: Nee; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Instellingen via: ETS-software, Bluetooth, Bus; Met afstandsbediening: Nee; VPE1, EAN: 4007841079192; Uitvoering: overige; Toepassing, plaats: Binnen; Toepassing, ruimte: klaslokaal, collegezaal, klein kantoor, verblijfsruimte, personeelskamer, conferentieruimte / vergaderruimte, Binnen, pantry; kleur: wit; Kleur, RAL: 9003; Incl. hoekwandhouder: Nee; Montageplaats: plafond; Montage: In de muur, Plafond; Bescherming: IP20; Omgevingstemperatuur: van 0 tot 40 °C; Materiaal: kunststof; Stroomtoevoer: 30 V; Eigen verbruik: 0,5 W; Voedingsspanning detail: KNX-bus; Met busaansluiting: Ja; Technologie, sensoren: CO2, Schemerschakelaar, Luchtdruk, Luchtvochtigheid, Temperatuur, VOC; Optimale montagehoogte: 2,8 m; Schemerinstelling: 2 – 1000 lx; Schemerinstelling Teach: Ja; Regeling constant licht: Nee; KNX-functies: Infectierisico, Muffe lucht, Behaaglijkheid, CO2, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Logische poort, Luchtdruk, Luchtvochtigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie, Dauwpunt, Temperatuuruitgang, VOC; Koppeling: Ja; Koppeling via: KNX-bus; Nominale stroom: 15 mA; Product categorie: Multisensor

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 079192

**Bestelaanduiding** Multisensor Aerosol KNX

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen