**STEINEL Professional Multisensor**

**Multisensor Air KNX**

**V3.0**

Multisensor - Multisensor für die Deckenmontage Unterputz im Innenbereich mit KNX Schnittstelle, 6 Kanäle; geeignet für Montagehöhe 4,00 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Lichtmessung 2 – 1000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: 30 V, KNX-Bus; Schutzart: IP20; KNX-Funktionen: Behaglichkeit, CO2, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Luftdruck, Luftfeuchte-Ausgang, Taupunkt, Temperatur-Ausgang, VOC, Dämmerungsschalter, Logikgatter, Vernetzung: Ja; Einstellungen via ETS-Software, Bluetooth und Bus; Vernetzung via KNX-Bus; Art der Vernetzung: Master/Master, Master/Slave; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9016; Abmessungen (L x B x H): 33 x 123 x 123 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 056346

**Bestellbezeichnung** Multisensor Air KNX

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen