**STEINEL Professional Multisensor**

**Multisensor Air KNX**

**V3.0**

Afmetingen (L x B x H): 33 x 123 x 123 mm; Met bewegingsmelder: Nee; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Instellingen via: ETS-software, Bluetooth, Bus; Met afstandsbediening: Nee; VPE1, EAN: 4007841056346; Uitvoering: overige; Toepassing, plaats: Binnen; Toepassing, ruimte: klaslokaal, collegezaal, klein kantoor, groot kantoor, conferentieruimte / vergaderruimte, hotelkamer, patiëntenkamer, personeelskamer, verblijfsruimte, sporthal, Receptie / lobby, Binnen; kleur: wit; Kleur, RAL: 9016; Incl. hoekwandhouder: Nee; Montageplaats: plafond; Montage: In de muur, Plafond; Bescherming: IP20; Omgevingstemperatuur: 0 – 40 °C; Materiaal: kunststof; Stroomtoevoer: 30 V; Eigen verbruik: 0,5 W; Voedingsspanning detail: KNX-bus; Met busaansluiting: Ja; Technologie, sensoren: CO2, Schemerschakelaar, Luchtdruk, Luchtvochtigheid, Temperatuur, VOC; Montagehoogte: 4,00 m; Montagehoogte max.: 4,00 m; Optimale montagehoogte: 2,8 m; Schemerinstelling: 2 – 1000 lx; basislichtfunctie: Ja; Hoofdlicht instelbaar: Nee; Schemerinstelling Teach: Ja; Regeling constant licht: Nee; KNX-functies: Behaaglijkheid, CO2, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Luchtdruk, Luchtvochtigheid-uitgang, Dauwpunt, Temperatuuruitgang, VOC, Schemerschakelaar, Logische poort; Koppeling: Ja; Soort koppeling: Master/master, Master/slave; Koppeling via: KNX-bus; Nominale stroom: 15 mA

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 056346

**Bestelaanduiding** Multisensor Air KNX

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen