**STEINEL Professional Multi capteur**

**True Presence Multisensor Aerosol KNX**

**V3.0**

Dimensions (L x l x H): 123 x 123 x 33 mm; Avec détecteur de mouvement: Oui; Garantie du fabricant: 5 ans; Réglages via: Logiciel ETS, Bluetooth, Bus; Avec télécommande: Non; UC1, Code EAN: 4007841079208; Modèle: Détecteur de présence; Emplacement: Intérieur; Emplacement, pièce: salle de classe, salle de conférences / salle de réunion, bureau individuel, salle commune, salle du personnel soignant, bureau grande surface, chambre d’hôtel, salle de cours, kitchenette, Intérieur; Coloris: blanc; Couleur, RAL: 9003; Support mural d'angle inclus: Non; Lieu d'installation: plafond; Montage: Encastré, Plafond; Indice de protection: IP20; Température ambiante: de 0 jusqu'à 40 °C; Matériau: Matière plastique; Alimentation électrique: 30 V; Consommation propre: 1 W; Tension d'alimentation détails: Bus KNX; Avec couplage au bus: Oui; Technologie, détecteurs: CO2, Hyper fréquence, Pression d'air, Humidité de l'air, Température, COV, Détecteur de lumière; Hauteur de montage: 2 – 12 m; Hauteur de montage max.: 12,00 m; Hauteur de montage optimale: 2,8 m; Montagehöhe max. True Presence Erfassung: 4,00 m; Technique HF: 7,2 GHz; Détails détection: le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines; Angle de détection: 360 °; Angle d'ouverture: 160 °; Protection au ras du mur: Oui; Possibilité de neutraliser la détection par segments: Non; Cadrage électronique: Oui; Cadrage mécanique: Non; Portée radiale: Ø 15 m (177 m²); Portée tangentielle: Ø 15 m (177 m²); Portée présence: Ø 15 m (177 m²); Portée True Presence®: Ø 9 m (64 m²); Puissance d'émission: < 1 mW; Réglage crépusculaire: 2 – 1000 lx; Temporisation: 30 s – 1092 min; Fonction balisage: Oui; Éclairage principal réglable: 0 - 100 %; Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Oui; Réglage de l'éclairage permanent: Oui; Fonctions KNX: Risque d’infection, Air vicié, Confort, CO2, Interrupteur crépusculaire, Fonction balisage, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Réglage de l'éclairage permanent, Sortie de la lumière 4x, Fonction logique, Pression d'air, Sortie humidité de l'air, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Point de rosée, Sortie température, COV; Mise en réseau possible: Oui; Type de la mise en réseau: Maître/maître, Maître/esclave; Mise en réseau via: Bus KNX; Courant nominal: 40 mA; Catègorie de produits: Multi capteur

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 079208

**Désignation commande** True Presence Multisensor Aerosol KNX

Livrer, monter et régler pour être opérationnel