**STEINEL Professional Präsenzmelder**

**Hallway**

**DALI-2 APC - Aufputz**

Hochfrequenz, Gang-Präsenzmelder für die Deckenmontage Aufputz im Innenbereich mit DALI-2 APC Schnittstelle, Erfassungsbereich Gang 25 x 3 m; zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2,00 – 4,00 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Radial: 25 x 3 m (75 m²), Reichweite Tangential: 25 x 3 m (75 m²), Lichtmessung 2 – 2000 lx; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz, max. 64 Teilnehmer; Schutzart: IP54; Zeiteinstellung: 30 sec – 60 min; optionales Hauptlicht 50 - 100 %, optionales Grundlicht 10 – 90 %, 10 Min., ganzer Tag Ganze Nacht; Steuerausgang DALI: Adressable/Broadcast 64 EVG´s; Einstellung via: Bluetooth; Vernetzung via Bluetooth DALI-Bus; Art der Vernetzung: Master/Slave; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 62 x 123 x 123 mm; DALI-2 Zertifikat

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 058012

**Bestellbezeichnung** Hallway DALI-2 APC - Aufputz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen