**STEINEL Professional Détecteur de présence**

**Hallway**

**DALI-2 APC - en saillie**

Dimensions (L x W x H): 62 x 123 x 123 mm; With motion detector: Oui; Manufacturer's Warranty: 5 ans; Settings via: Bluetooth; With remote control: Non; Version: DALI-2 APC - en saillie; PU1, EAN: 4007841058012; Type: Détecteur de présence; Application, place: Intérieur; Application, room: Intérieur, couloir / allée; Colour: blanc; Colour, RAL: 9003; Includes corner wall mount: Non; Installation site: plafond; Installation: En saillie, Plafond; IP-rating: IP54; Ambient temperature: de -20 jusqu'à 50 °C; Matière: Matière plastique; Mains power supply: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Power supply, detail: 64 participants au max.; Steuerausgang, Dali: Adressable / Broadcast 64 ballasts électroniques; Technology, sensors: Hyper fréquence, Détecteur de lumière; Mounting height: 2,00 – 4,00 m; Mounting height max.: 4,00 m; Optimum mounting height: 2,8 m; HF-system: 5,8 GHz; Detection: le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines; Detection angle: Couloir, 360 °; Angle of aperture: 140 °; Sneak-by guard: Oui; Capability of masking out individual segments: Non; Electronic scalability: Oui; Mechanical scalability: Non; Reach, radial: 25 x 3 m (75 m²); Reach, tangential: 25 x 3 m (75 m²); Transmitter power: < 1 mW; Functions: Semi-automatique / Automatique, Réglage de l'éclairage permanent, Scénario d'éclairage, Commande maître/esclave, Fonction de groupe voisin, Fonction TouchDIM, Mode normal / mode test, Mode bouton-poussoir / interrupteur, Manuel ON / ON-OFF, Maintien d'un éclairage constant ON-OFF; Twilight setting: 2 – 2000 lx; Time setting: 10 s – 60 min; Basic light level function: Oui; Basic light level function time: 10 min, toute la journée, toute la nuit; Main light adjustable: 50 - 100 %; Twilight setting TEACH: Non; Constant-lighting control: Oui; Interconnection: Oui; Type of interconnection: Maître/esclave; Interconnection via: Bluetooth, Bus DALI; Product category: Détecteur de présence

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 058012

**Désignation commande** Hallway DALI-2 APC - en saillie

Livrer, monter et régler pour être opérationnel