**STEINEL Professional Détecteur de présence**

**Hallway**

**DALI-2 APC - encastré**

Dimensions (L x l x H): 67 x 103 x 103 mm; Avec détecteur de mouvement: Oui; Garantie du fabricant: 5 ans; Réglages via: Bluetooth; Avec télécommande: Non; Variante: DALI-2 APC - encastré; UC1, Code EAN: 4007841058029; Modèle: Détecteur de présence; Emplacement: Intérieur; Emplacement, pièce: Intérieur, couloir / allée; Coloris: blanc; Couleur, RAL: 9003; Support mural d'angle inclus: Non; Lieu d'installation: plafond; Montage: Encastré, Plafond; Indice de protection: IP20; Température ambiante: de -20 jusqu'à 50 °C; Matériau: Matière plastique; Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Tension d'alimentation détails: 64 participants au max.; Steuerausgang, Dali: Adressable / Broadcast 64 ballasts électroniques; Technologie, détecteurs: Hyper fréquence, Détecteur de lumière; Hauteur de montage: 2,00 – 4,00 m; Hauteur de montage max.: 4,00 m; Hauteur de montage optimale: 2,8 m; Technique HF: 5,8 GHz; Détails détection: le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines; Angle de détection: Couloir, 360 °; Angle d'ouverture: 140 °; Protection au ras du mur: Oui; Possibilité de neutraliser la détection par segments: Non; Cadrage électronique: Oui; Cadrage mécanique: Non; Portée radiale: 25 x 3 m (75 m²); Portée tangentielle: 25 x 3 m (75 m²); Puissance d'émission: < 1 mW; Fonctions: Semi-automatique / Automatique, Réglage de l'éclairage permanent, Scénario d'éclairage, Commande maître/esclave, Fonction de groupe voisin, Fonction TouchDIM, Mode normal / mode test, Mode bouton-poussoir / interrupteur, Manuel ON / ON-OFF, Maintien d'un éclairage constant ON-OFF; Réglage crépusculaire: 2 – 2000 lx; Temporisation: 10 s – 60 min; Fonction balisage: Oui; Fonction balisage temps: 10 min, toute la journée, toute la nuit; Éclairage principal réglable: 50 - 100 %; Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Non; Réglage de l'éclairage permanent: Oui; Mise en réseau possible: Oui; Type de la mise en réseau: Maître/esclave; Mise en réseau via: Bluetooth, Bus DALI; Catègorie de produits: Détecteur de présence

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 058029

**Désignation commande** Hallway DALI-2 APC - encastré

Livrer, monter et régler pour être opérationnel