**STEINEL Professional Rilevatore di presenza**

**HF 360-2**

**DALI-2 APC - incassato**

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 61 x 103 x 103 mm; Con rilevatore di movimento: Sì; Garanzia del produttore: 5 anni; Impostazioni tramite: Bluetooth; Con telecomando: No; Variante: DALI-2 APC - incassato; VPE1, EAN: 4007841064266; Esecuzione: Rilevatore di presenza; Applicazione, luogo: Interni; Applicazione, locale: locale multiuso / di servizio, cucinette, vano scala, WC / docce, Interni; colore: bianco; Colore, RAL: 9003; Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No; Luogo di montaggio: soffitto; Montaggio: Incassato, Soffitto; Grado di protezione: IP20; Temperatura ambiente: da -25 fino a 50 °C; Materiale: Plastica; Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Dettaglio tensione di alimentazione: max. 64 utenze; Quantità di utenze Dali: 64; Steuerausgang, Dali: Broadcast 64 ballast elettronici / Adressable; Tecnologia, sensori: Alta frequenza, Interruttori crepuscolari; Altezza di montaggio: 2,50 – 4,00 m; Altezza di montaggio max.: 4,00 m; Altezza di montaggio ottimale: 2,8 m; Tecnica ad alta frequenza: 5,8 GHz; Rilevamento: anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero; Angolo di rilevamento: 360 °; Angolo di apertura: 140 °; Protezione antistrisciamento: Sì; Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: No; Scalabilità elettronica: Sì; Scalabilità meccanica: No; Raggio d'azione radiale: Ø 12 m (113 m²); Raggio d'azione tangenziale: Ø 12 m (113 m²); Potenza di trasmissione: < 1 mW; Funzioni: Modo semiautomatico/automatico, Regolazione per mantenere luce costante, Scenario luminoso, Sovracomando Master/Slave, Funzione di gruppo vicino, Funzione TouchDIM, Richiamo di scenari luminosi programmati, Regolazione della luce constante ON-OFF, Manuale ON / ON-OFF, Modalità normale / modalità test; Regolazione crepuscolare: 2 – 2000 lx; Regolazione del periodo di accensione: 10 sec – 60 min; Funzione luce di base: Sì; Funzione luce di base tempo: 1-60 min, tutta la notte; Luce principale regolabile: 50 - 100 %; Regolazione crepuscolare Teach: Sì; Regolazione per mantenere luce costante: Sì; Collegamento in rete: Sì; Tipo di collegamento in rete: Master/Slave; Collegamento in rete via: Bluetooth, bus DALI; Categoria die prodotto: Rilevatore di presenza

**Produttore** Steinel

**Art. n.** 064266

**Denominazione ordine** HF 360-2 DALI-2 APC - incassato

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione