**STEINEL Professional Aanwezigheidsmelder**

**HF 360-2**

**DALI-2 Input Device - op de muur**

Afmetingen (L x B x H): 57 x 123 x 123 mm; Met bewegingsmelder: Ja; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Instellingen via: Bluetooth, Bus; Met afstandsbediening: Nee; Variant: DALI-2 Input Device - op de muur; VPE1, EAN: 4007841064297; Uitvoering: Aanwezigheidsmelder; Toepassing, plaats: Binnen; Toepassing, ruimte: functionele ruimte / bergruimte, pantry, trappenhuis, WC / wasruimte, Binnen; kleur: wit; Kleur, RAL: 9003; Incl. hoekwandhouder: Nee; Montageplaats: plafond; Montage: Op de muur, Plafond; Bescherming: IP20; Omgevingstemperatuur: -25 – 50 °C; Materiaal: kunststof; Stroomtoevoer: 12.5 – 22 V; Voedingsspanning detail: DALI-bus; Steuerausgang, Dali: Adressable/Slave; Met busaansluiting: Ja; Technologie, sensoren: Hoogfrequente straling, Lichtsensor, Temperatuur, Luchtvochtigheid; Montagehoogte: 2,50 – 4,00 m; Montagehoogte max.: 4,00 m; Optimale montagehoogte: 2,8 m; HF-techniek: 5,8 GHz; Registratie: evt. door glas, hout en snelbouwwanden; Registratiehoek: 360 °; Openingshoek: 140 °; Onderkruipbescherming: Ja; verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Nee; Elektronische instelling: Ja; Mechanische instelling: Nee; Reikwijdte radiaal: Ø 12 m (113 m²); Reikwijdte tangentiaal: Ø 12 m (113 m²); Zendvermogen: < 1 mW; Schemerinstelling: 2 – 2000 lx; basislichtfunctie: Nee; Hoofdlicht instelbaar: Nee; Schemerinstelling Teach: Nee; Regeling constant licht: Nee; Koppeling: Ja; Soort koppeling: Master/slave; Koppeling via: Bluetooth, DALI-bus; Max. Stroomverbruik volgens IEC 62386-101: 84 mA; Typisch stroomverbruik bij 16V ingangsspanning: 21 mA; Max. Stromaufnahme bei 10V Eingangsspannung im regulären Betrieb: 38 mA

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 064297

**Bestelaanduiding** HF 360-2 DALI-2 Input Device - op de muur

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen