**STEINEL Professional Rilevatore di presenza**

**HF 360-2**

**DALI-2 Input Device - incassato**

Dimensions (L x W x H): 61 x 103 x 103 mm; With motion detector: Sì; Manufacturer's Warranty: 5 anni; Settings via: Bluetooth; With remote control: No; Version: DALI-2 Input Device - incassato; PU1, EAN: 4007841064280; Type: Rilevatore di presenza; Application, place: Interni; Application, room: locale multiuso / di servizio, cucinette, vano scala, WC / docce, Interni; Colour: bianco; Colour, RAL: 9003; Includes corner wall mount: No; Installation site: soffitto; Installation: Incassato, Soffitto; IP-rating: IP20; Ambient temperature: da -25 fino a 50 °C; Materiale: Plastica; Mains power supply: 12.5 – 22 V; Power supply, detail: Bus DALI; With bus coupling: Sì; Technology, sensors: Alta frequenza, Sensore ottico, Temperatura, Umidità dell'aria; Mounting height: 2,50 – 4,00 m; Mounting height max.: 4,00 m; Optimum mounting height: 2,8 m; HF-system: 5,8 GHz; Detection: anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero; Detection angle: 360 °; Angle of aperture: 140 °; Sneak-by guard: Sì; Capability of masking out individual segments: No; Electronic scalability: Sì; Mechanical scalability: No; Reach, radial: Ø 12 m (113 m²); Reach, tangential: Ø 12 m (113 m²); Transmitter power: < 1 mW; Twilight setting: 2 – 2000 lx; Basic light level function: No; Main light adjustable: No; Twilight setting TEACH: No; Constant-lighting control: No; Interconnection: Sì; Type of interconnection: Master/Slave; Interconnection via: Bluetooth, bus DALI; Max. Current consumption according to IEC 62386-101: 84 mA; Typical current consumption at 16V input voltage: 21 mA; Max. Current consumption at 10V input voltage in regular operation: 38 mA; Product category: Rilevatore di presenza

**Produttore** Steinel

**Art. n.** 064280

**Denominazione ordine** HF 360-2 DALI-2 Input Device - incassato

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione