**STEINEL Professional Präsenzmelder**

**IR Quattro 8m**

**COM1 - Unterputz**

Passiv Infrarot - Präsenzmelder für die Deckenmontage Unterputz im Innenbereich mit COM1 Schnittstelle, Erfassungsbereich quadratisch 360 °, mit 1760 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, mechanische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2,50 – 8,00 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Präsenz: 4 x 4 m (16 m²), Reichweite Radial: 5 x 5 m (25 m²), Reichweite Tangential: 7 x 7 m (49 m²), Lichtmessung 10 – 1000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: 230 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP20; 2000 W; Zeiteinstellung: 30 sec – 30 min; Einstellung via: Fernbedienung, DIP-Schalter, Potis, Smart Remote; Vernetzung via Kabel; Art der Vernetzung: Master/Master, Master/Slave; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9010; Abmessungen (L x B x H): 76 x 120 x 120 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 000349

**Bestellbezeichnung** IR Quattro 8m COM1 - Unterputz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen