**STEINEL Professional Präsenzschalter**

**HF 180**

**COM1 - weiß**

Hochfrequenz - Präsenzschalter für die Wandmontage Unterputz im Innenbereich mit COM1 Schnittstelle, Erfassungsbereich 180 °, mit 96 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 1,20 – 2,20 m; optionale Montagehöhe 1,2 m, Reichweite Radial: r = 8 m (101 m²), Reichweite Tangential: r = 8 m (101 m²), Lichtmessung 2 – 1000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP20; 2000 W; Zeiteinstellung: 30 s – 30 Min.; Einstellung via: Fernbedienung, DIP-Schalter, Potis, Smart Remote; Vernetzung via Kabel; Art der Vernetzung: Master/Master, Master/Slave; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9010; Abmessungen (L x B x H): 30 x 80 x 80 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 032883

**Bestellbezeichnung** HF 180 COM1 - weiß

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen