**STEINEL Professional Bewegungsmelder**

**IS 2180-2**

**weiß**

Passiv Infrarot - Bewegungsmelder im Innen- und Außenbereich mit COM1 Schnittstelle, Erfassungsbereich 180 °, mit 504 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, geeignet für Montagehöhe 1,80 – 4,00 m; optionale Montagehöhe 2 m, Reichweite Radial: r = 1.5 m (4 m²) / r = 3 m (14 m²), Reichweite Tangential: r = 5 m (39 m²) / r = 12 m (226 m²), Lichtmessung 2 – 2000 lx; Versorgungsspannung: 230 – 240 V / 50 Hz; Schutzart: IP54; 1000 W; Zeiteinstellung: 5 s – 15 Min.; Einstellung via: Potis; Vernetzung via Kabel; Art der Vernetzung: Master/Master; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9010; Abmessungen (L x B x H): 55 x 78 x 120 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 603816

**Bestellbezeichnung** IS 2180-2 weiß

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen