**STEINEL Professional Accessoires**

**Module éclairage de secours de la série R**

Dimensions (L x l x H): 20 x 66 x 101 mm; Garantie du fabricant: 5 ans; Avec télécommande: Non; UC1, Code EAN: 4007841064143; Coloris: blanc; Classe: sans; Température ambiante: de 0 jusqu'à 40 °C; Matériau du boîtier: Matière plastique; Alimentation électrique: 3,6 V; Tension d'alimentation détails: Piles (comprises), 3 piles de type AA; Mise en réseau possible: Non; Flux lumineux de l'éclairage de secours: 107 lm; Catègorie de produits: Accessoires

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 064143

**Désignation commande** Module éclairage de secours de la série R

Livrer, monter et régler pour être opérationnel