**STEINEL Professional Aanwezigheidsmelder**

**True Presence**

**KNX - inbouw wit V3.0**

Afmetingen (L x B x H): 32 x 103 x 103 mm; Met bewegingsmelder: Ja; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Instellingen via: ETS-software, Bluetooth, Bus; Met afstandsbediening: Nee; Variant: KNX - inbouw wit; VPE1, EAN: 4007841056339; Uitvoering: Aanwezigheidsmelder; Toepassing, plaats: Binnen; Toepassing, ruimte: klaslokaal, collegezaal, klein kantoor, groot kantoor, stellingmagazijn, produktie, conferentieruimte / vergaderruimte, hotelkamer, patiëntenkamer, personeelskamer, verblijfsruimte, eetzaal / kantine, omkleedruimte, pantry, sporthal, Receptie / lobby, WC / wasruimte, magazijn, Binnen; kleur: wit; Kleur, RAL: 9003; Incl. hoekwandhouder: Nee; Montageplaats: plafond; Montage: In de muur, Plafond; Bescherming: IP20; Omgevingstemperatuur: 0 – 40 °C; Materiaal: kunststof; Voedingsspanning detail: KNX-bus; Met busaansluiting: Ja; Technologie, sensoren: Hoogfrequente straling, Lichtsensor, Temperatuur, Luchtvochtigheid; Montagehoogte: 2,00 – 12,00 m; Montagehoogte max.: 12,00 m; Optimale montagehoogte: 2,8 m; Montagehöhe max. True Presence Erfassung: 4,00 m; HF-techniek: 7,2 GHz; Registratie: evt. door glas, hout en snelbouwwanden; Registratiehoek: 360 °; Openingshoek: 160 °; Onderkruipbescherming: Ja; verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Nee; Elektronische instelling: Ja; Mechanische instelling: Nee; Reikwijdte radiaal: Ø 15 m (177 m²); Reikwijdte tangentiaal: Ø 15 m (177 m²); Reikwijdte aanwezigheid: Ø 15 m (177 m²); Reikwijdte True Presence: Ø 9 m (64 m²); Zendvermogen: < 1 mW; Schemerinstelling: 2 – 1000 lx; Tijdinstelling: 30 sec. – 1092 min; basislichtfunctie: Ja; Hoofdlicht instelbaar: 0 - 100 %; Schemerinstelling Teach: Ja; Regeling constant licht: Ja; KNX-functies: Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 4x, Luchtvochtigheid-uitgang, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie, Dauwpunt, Temperatuuruitgang, Logische poort; Koppeling: Ja; Soort koppeling: Master/master, Master/slave; Koppeling via: KNX-bus; Nominale stroom: 30 mA

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 056339

**Bestelaanduiding** True Presence KNX - inbouw wit

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen