**STEINEL Professional Rilevatore di presenza**

**HF 360-2**

**COM1 - incasso a soffitto**

Dimensions (L x W x H): 69 x 103 x 103 mm; With motion detector: Sì; Manufacturer's Warranty: 5 anni; Settings via: Bluetooth; With remote control: No; Version: COM1 - incasso a soffitto; PU1, EAN: 4007841079420; Type: Rilevatore di presenza; Application, place: Interni; Application, room: locale multiuso / di servizio, cucinette, vano scala, WC / docce, Interni; Colour: bianco; Colour, RAL: 9003; Includes corner wall mount: No; Installation site: soffitto; Installation: Incasso a soffitto, Soffitto; IP-rating: IP20; Ambient temperature: da -25 fino a 50 °C; Materiale: Plastica; Mains power supply: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Switching output 1, resistive: 2000 W; Switching output 1, number of LEDs / fluorescent lamps: 8 pz; Switching output 1, floating: No; Switching output 1, low-voltage halogen lamps: 1000 VA; Power consumption: 0,5 W; Technology, sensors: Alta frequenza, Sensore ottico; Mounting height: 2,50 – 4,00 m; Mounting height max.: 4,00 m; Optimum mounting height: 2,8 m; HF-system: 5,8 GHz; Detection: anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero; Detection angle: 360 °; Angle of aperture: 140 °; Sneak-by guard: Sì; Capability of masking out individual segments: No; Electronic scalability: Sì; Mechanical scalability: No; Reach, radial: Ø 12 m (113 m²); Reach, tangential: Ø 12 m (113 m²); Transmitter power: < 1 mW; Functions: Modo semiautomatico/automatico, Sovracomando Master/Slave, Funzione di gruppo vicino, Modalità normale / modalità test, Funzione presenza, Parametrizzazione di gruppi, Scenario luminoso, Manuale ON / ON-OFF; Twilight setting: 2 – 1000 lx; Time setting: 30 sec – 30 min; Basic light level function: No; Main light adjustable: No; Twilight setting TEACH: Sì; Constant-lighting control: No; Interconnection: Sì; Type of interconnection: master/master, Master/Slave; Interconnection via: Bluetooth; Product category: Rilevatore di presenza

**Produttore** Steinel

**Art. n.** 079420

**Denominazione ordine** HF 360-2 COM1 - incasso a soffitto

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione