**STEINEL Professional Präsenzmelder**

**Hallway**

**DALI-2 Input Device - Aufputz**

Hochfrequenz - Gang-Präsenzmelder für die Deckenmontage Aufputz im Innenbereich mit DALI-2 Input Device Schnittstelle, Erfassungsbereich Gang 25 x 3 m; zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2,00 – 4,00 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Radial: 25 x 3 m (75 m²), Reichweite Tangential: 25 x 3 m (75 m²), Versorgungsspannung: 12 – 23 V, Dali-Bus; Schutzart: IP20; Zeiteinstellung: 0 sec – 30 min; Vernetzung: Ja; Einstellung via: Bluetooth, Bus; Vernetzung via Bluetooth DALI-Bus; Art der Vernetzung: Master/Slave; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 62 x 123 x 123 mm; DALI-2 Zertifikat

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 064549

**Bestellbezeichnung** Hallway DALI-2 Input Device - Aufputz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen