**STEINEL Professional Aanwezigheidsmelder**

**Hallway**

**DALI-2 Input Device - op de muur**

Afmetingen (L x B x H): 62 x 123 x 123 mm; Met bewegingsmelder: Ja; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Instellingen via: Bluetooth, Bus; Met afstandsbediening: Nee; Variant: DALI-2 Input Device - op de muur; VPE1, EAN: 4007841064549; Uitvoering: Aanwezigheidsmelder; Toepassing, plaats: Binnen; Toepassing, ruimte: Binnen, hal / gang; kleur: wit; Kleur, RAL: 9003; Incl. hoekwandhouder: Nee; Montageplaats: plafond; Montage: Op de muur, Plafond; Bescherming: IP20; Omgevingstemperatuur: van -20 tot 50 °C; Materiaal: kunststof; Stroomtoevoer: 12 – 23 V; Voedingsspanning detail: DALI-bus; Met busaansluiting: Ja; Technologie, sensoren: Hoogfrequente straling, Lichtsensor, Temperatuur, Luchtvochtigheid; Montagehoogte: 2,00 – 4,00 m; Montagehoogte max.: 4,00 m; Optimale montagehoogte: 2,8 m; HF-techniek: 5,8 GHz; Registratie: evt. door glas, hout en snelbouwwanden; Registratiehoek: Gang, 360 °; Openingshoek: 140 °; Onderkruipbescherming: Ja; verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Nee; Elektronische instelling: Ja; Mechanische instelling: Nee; Reikwijdte radiaal: 25 x 3 m (75 m²); Reikwijdte tangentiaal: 25 x 3 m (75 m²); Zendvermogen: < 1 mW; basislichtfunctie: Nee; Hoofdlicht instelbaar: Nee; Schemerinstelling Teach: Nee; Regeling constant licht: Ja; Koppeling: Ja; Soort koppeling: Master/slave; Koppeling via: Bluetooth, DALI-bus; Product categorie: Aanwezigheidsmelder

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 064549

**Bestelaanduiding** Hallway DALI-2 Input Device - op de muur

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen