**STEINEL Professional Präsenzmelder**

**Hallway**

**DALI-2 Input Device - Unterputz**

Hochfrequenz - Gang-Präsenzmelder für die Deckenmontage Unterputz im Innenbereich mit DALI-2 Input Device Schnittstelle, Erfassungsbereich Gang 25 x 3 m; zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2,00 – 4,00 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Radial: 25 x 3 m (75 m²), Reichweite Tangential: 25 x 3 m (75 m²), Versorgungsspannung: 12 – 23 V, Dali-Bus; Schutzart: IP20; Zeiteinstellung: 0 sec – 30 min; Steuerausgang DALI: Adressable/Slave; Vernetzung: Ja; Einstellung via: Bluetooth, Bus; Vernetzung via Bluetooth DALI-Bus; Art der Vernetzung: Master/Slave; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 67 x 103 x 103 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 064532

**Bestellbezeichnung** Hallway DALI-2 Input Device - Unterputz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen