**STEINEL Professional Rilevatore di presenza**

**Hallway**

**IP - in superficie**

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 62 x 123 x 123 mm; Con rilevatore di movimento: Sì; Garanzia del produttore: 5 anni; Impostazioni tramite: Bluetooth, Web-Interface; Con telecomando: No; Variante: IP - in superficie; VPE1, EAN: 4007841066154; Esecuzione: Rilevatore di presenza; Applicazione, luogo: Interni; Applicazione, locale: Interni, corridoio / pianerottolo; colore: bianco; Colore, RAL: 9003; Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No; Luogo di montaggio: soffitto; Montaggio: In superficie, Soffitto; Grado di protezione: IP20; Temperatura ambiente: da -20 fino a 50 °C; Materiale: Plastica; Allacciamento alla rete: 18 – 55 V; Dettaglio tensione di alimentazione: Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af); Tecnologia, sensori: Alta frequenza, Sensore ottico, Temperatura, Umidità dell'aria; Altezza di montaggio: 2,00 – 4,00 m; Altezza di montaggio max.: 4,00 m; Altezza di montaggio ottimale: 2,8 m; Tecnica ad alta frequenza: 5,8 GHz; Rilevamento: anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero; Angolo di rilevamento: Corridoio, 360 °; Angolo di apertura: 140 °; Protezione antistrisciamento: Sì; Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: No; Scalabilità elettronica: Sì; Scalabilità meccanica: No; Raggio d'azione radiale: 25 x 3 m (75 m²); Raggio d'azione tangenziale: 25 x 3 m (75 m²); Potenza di trasmissione: < 1 mW; Funzione luce di base: No; Luce principale regolabile: No; Regolazione crepuscolare Teach: No; Regolazione per mantenere luce costante: No; Collegamento in rete: Sì; Collegamento in rete via: Bluetooth, LAN; Categoria die prodotto: Rilevatore di presenza

**Produttore** Steinel

**Art. n.** 066154

**Denominazione ordine** Hallway IP - in superficie

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione