**STEINEL Professional Präsenzmelder**

**Hallway**

**IP - Unterputz**

Hochfrequenz - Gang-Präsenzmelder für die Deckenmontage Unterputz im Innenbereich mit IP Schnittstelle, Erfassungsbereich Gang 25 x 3 m; zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2,00 – 4,00 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Radial: 25 x 3 m (75 m²), Reichweite Tangential: 25 x 3 m (75 m²), Versorgungsspannung: 18 – 55 V, Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af); Schutzart: IP20; Zeiteinstellung: 0 sec – 30 min; Einstellung via: Bluetooth, Web-Interface; Vernetzung via Bluetooth LAN; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 68 x 103 x 103 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 066161

**Bestellbezeichnung** Hallway IP - Unterputz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen