**STEINEL Professional Détecteur de présence**

**HF 360-2**

**COM2 - En saillie**

Dimensions (L x l x H): 57 x 123 x 123 mm; Avec détecteur de mouvement: Oui; Garantie du fabricant: 5 ans; Réglages via: Bluetooth; Avec télécommande: Non; Variante: COM2 - En saillie; UC1, Code EAN: 4007841064259; Modèle: Détecteur de présence; Emplacement: Intérieur; Emplacement, pièce: espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur; Coloris: blanc; Couleur, RAL: 9003; Support mural d'angle inclus: Non; Lieu d'installation: plafond; Montage: En saillie, Plafond; Indice de protection: IP54; Température ambiante: de -25 jusqu'à 50 °C; Matériau: Matière plastique; Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Sortie de commutation 1, charge ohmique: 2000 W; Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents: 8 pcs.; Sortie de commutation 1, libre de potentiel: Non; Sortie de commutation 2, charge ohmique: 230 W; Sortie de commutation 2, libre de potentiel: Oui; Tubes fluorescents non compensés: 1000 VA; Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension: 1000 VA; Charge capacitive en μF: 176 µF; Consommation propre: 0,7 W; Technologie, détecteurs: Hyper fréquence, Détecteur de lumière; Hauteur de montage: 2,50 – 4,00 m; Hauteur de montage max.: 4,00 m; Hauteur de montage optimale: 2,8 m; Technique HF: 5,8 GHz; Détails détection: le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines; Angle de détection: 360 °; Angle d'ouverture: 140 °; Protection au ras du mur: Oui; Possibilité de neutraliser la détection par segments: Non; Cadrage électronique: Oui; Cadrage mécanique: Non; Portée radiale: Ø 12 m (113 m²); Portée tangentielle: Ø 12 m (113 m²); Puissance d'émission: < 1 mW; Fonctions: Paramétrage de groupe, Semi-automatique / Automatique, Commande maître/esclave, Fonction de groupe voisin, Mode normal / mode test, Fonction présence, Manuel ON / ON-OFF; Réglage crépusculaire: 2 – 2000 lx; Temporisation: 10 s – 60 min; Fonction balisage: Non; Éclairage principal réglable: Non; Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Oui; Réglage de l'éclairage permanent: Non; Mise en réseau possible: Oui; Type de la mise en réseau: Maître/maître, Maître/esclave; Mise en réseau via: Bluetooth; Catègorie de produits: Détecteur de présence

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 064259

**Désignation commande** HF 360-2 COM2 - En saillie

Livrer, monter et régler pour être opérationnel