**STEINEL Professional Präsenzmelder**

**Dual HF**

**DALI-2 Input Device - Unterputz**

Hochfrequenz - Gang-Präsenzmelder für die Deckenmontage Unterputz im Innenbereich mit DALI-2 Input Device Schnittstelle, Erfassungsbereich Gang 20 x 3 m; zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2,50 – 3,5 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Radial: 20 x 3 m (60 m²), Reichweite Tangential: 20 x 3 m (60 m²), Lichtmessung 10 – 1000 lx; Versorgungsspannung: 12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz, Dali-Bus; Schutzart: IP20; 2000 W; Zeiteinstellung: 30 sec – 30 min; Steuerausgang DALI: Adressable/Slave; Vernetzung: Ja; Einstellungen via Bus; Vernetzung via DALI-Bus; Art der Vernetzung: Master/Slave; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9010; Abmessungen (L x B x H): 74 x 120 x 120 mm; DALI-2 Zertifikat

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 057459

**Bestellbezeichnung** Dual HF DALI-2 Input Device - Unterputz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen