**STEINEL Professional Präsenzmelder**

**DualTech**

**DALI-2 Input Device - Unterputz**

Ultraschall und Passiv Infrarot - Präsenzmelder für die Deckenmontage Unterputz im Innenbereich mit DALI-2 Input Device Schnittstelle, Erfassungsbereich rund 360 °, zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2,50 – 3,5 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Präsenz: Ultraschall: Ø 6 m (28 m²), Reichweite Radial: Ultraschall: Ø 10 m (79 m²), Reichweite Tangential: Ultraschall: Ø 10 m (79 m²), Reichweite Präsenz: Passiv Infrarot: Ø 4 m (13 m²), Reichweite Radial: Passiv Infrarot: Ø 4 m (13 m²), Reichweite Tangential: Passiv Infrarot: Ø 8 m (50 m²), Lichtmessung 10 – 1000 lx; Versorgungsspannung: 12 – 22,5 V, Dali-Bus; Schutzart: IP20; 2000 W; Zeiteinstellung: 30 s – 30 Min.; Steuerausgang DALI: Adressable/Slave; Einstellungen via Bus; Vernetzung via DALI-Bus; Art der Vernetzung: Master/Slave; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9010; Abmessungen (L x B x H): 66 x 120 x 120 mm; DALI-2 Zertifikat

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 057473

**Bestellbezeichnung** DualTech DALI-2 Input Device - Unterputz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen