**STEINEL Professional Rilevatore di presenza**

**DualTech**

**DALI-2 Input Device - incassato**

Dimensions (L x W x H): 66 x 120 x 120 mm; With motion detector: Sì; Manufacturer's Warranty: 5 anni; Settings via: Bus; With remote control: No; Version: DALI-2 Input Device - incassato; PU1, EAN: 4007841057473; Type: Rilevatore di presenza; Application, place: Interni; Application, room: aula, ufficio singolo, ufficio open space, sala conferenze / sale riunioni, camere di servizio, aree di soggiorno, Interni; Colour: bianco; Colour, RAL: 9010; Includes corner wall mount: No; Installation site: soffitto; Installation: Incassato, Soffitto; IP-rating: IP20; Ambient temperature: da -25 fino a +55 °C; Materiale: Plastica; Mains power supply: 12 – 22,5 V; Power supply, detail: Bus DALI; Number of Dali users: 12; Steuerausgang, Dali: Adressable/Slave; Sensor Technology 2: Infrarossi passivi; Technology, sensors: Ultrasuoni, Infrarossi passivi, Sensore ottico; Mounting height: 2,50 – 3,5 m; Mounting height max.: 3,50 m; Optimum mounting height: 2,8 m; Ultrasonic technology: 40 kHz; Detection angle: 360 °; Angle of aperture: 180 °; Sneak-by guard: Sì; Capability of masking out individual segments: No; Electronic scalability: Sì; Mechanical scalability: No; Reach, radial: Ultrasuoni: Ø 10 m (79 m²); Reach, tangential: Ultrasuoni: Ø 10 m (79 m²); Reach, presence: Ultrasuoni: Ø 6 m (28 m²); Reach, radial 2: Infrarossi passivi: Ø 4 m (13 m²); Reach, tangential 2: Infrarossi passivi: Ø 8 m (50 m²); Reach, presence 2: Infrarossi passivi: Ø 4 m (13 m²); Twilight setting: 10 – 1000 lx; Basic light level function: No; Main light adjustable: No; Twilight setting TEACH: No; Constant-lighting control: No; Interconnection: Sì; Type of interconnection: Master/Slave; Interconnection via: bus DALI; Max. Current consumption according to IEC 62386-101: 42 mA; Typical current consumption at 16V input voltage: 16 mA; Max. Current consumption at 10V input voltage in regular operation: 24 mA; Product category: Rilevatore di presenza

**Produttore** Steinel

**Art. n.** 057473

**Denominazione ordine** DualTech DALI-2 Input Device - incassato

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione