**STEINEL Professional Aanwezigheidsmelder**

**DualTech**

**DALI-2 Input Device - inbouw**

Afmetingen (L x B x H): 66 x 120 x 120 mm; Met bewegingsmelder: Ja; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Instellingen via: Bus; Met afstandsbediening: Nee; Variant: DALI-2 Input Device - inbouw; VPE1, EAN: 4007841057473; Uitvoering: Aanwezigheidsmelder; Toepassing, plaats: Binnen; Toepassing, ruimte: klaslokaal, klein kantoor, groot kantoor, conferentieruimte / vergaderruimte, personeelskamer, verblijfsruimte, Binnen; kleur: wit; Kleur, RAL: 9010; Incl. hoekwandhouder: Nee; Montageplaats: plafond; Montage: In de muur, Plafond; Bescherming: IP20; Omgevingstemperatuur: van -25 tot +55 °C; Materiaal: kunststof; Stroomtoevoer: 12 – 22,5 V; Voedingsspanning detail: DALI-bus; Aantal DALI deelnemers: 12; Steuerausgang, Dali: Adressable/Slave; Sensortechnologie 2: passief infrarood; Technologie, sensoren: Ultrasoon geluid, passief infrarood, Lichtsensor; Montagehoogte: 2,50 – 3,5 m; Montagehoogte max.: 3,50 m; Optimale montagehoogte: 2,8 m; US-techniek: 40 kHz; Registratiehoek: 360 °; Openingshoek: 180 °; Onderkruipbescherming: Ja; verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Nee; Elektronische instelling: Ja; Mechanische instelling: Nee; Reikwijdte radiaal: Ultrasoon geluid: Ø 10 m (79 m²); Reikwijdte tangentiaal: Ultrasoon geluid: Ø 10 m (79 m²); Reikwijdte aanwezigheid: Ultrasoon geluid: Ø 6 m (28 m²); Reikwijdte radiaal 2: passief infrarood: Ø 4 m (13 m²); Reikwijdte tangentiaal 2: passief infrarood: Ø 8 m (50 m²); Reikwijdte aanwezigheid 2: passief infrarood: Ø 4 m (13 m²); Schemerinstelling: 10 – 1000 lx; basislichtfunctie: Nee; Hoofdlicht instelbaar: Nee; Schemerinstelling Teach: Nee; Regeling constant licht: Nee; Koppeling: Ja; Soort koppeling: Master/slave; Koppeling via: DALI-bus; Max. Stroomverbruik volgens IEC 62386-101: 42 mA; Typisch stroomverbruik bij 16V ingangsspanning: 16 mA; Max. Stromaufnahme bei 10V Eingangsspannung im regulären Betrieb: 24 mA; Product categorie: Aanwezigheidsmelder

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 057473

**Bestelaanduiding** DualTech DALI-2 Input Device - inbouw

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen