**STEINEL Professional Präsenzmelder**

**US 360**

**DALI-2 Input Device**

Ultraschall - Präsenzmelder für die Deckenmontage Unterputz im Innenbereich mit DALI-2 Input Device Schnittstelle, Erfassungsbereich rund 360 °, zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2,50 – 3,5 m; optionale Montagehöhe 2,5 m, Reichweite Präsenz: Ø 6 m (28 m²), Reichweite Radial: Ø 10 m (79 m²), Reichweite Tangential: Ø 6 m (28 m²), Lichtmessung 10 – 1000 lx; Versorgungsspannung: 16 V, Dali-Bus; Schutzart: IP20; Steuerausgang DALI: Adressable/Slave; Vernetzung: Ja; Einstellung via: Bus; Vernetzung via DALI-Bus; Art der Vernetzung: Master/Slave; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9010; Abmessungen (L x B x H): 67 x 120 x 120 mm; DALI-2 Zertifikat

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 057534

**Bestellbezeichnung** US 360 DALI-2 Input Device

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen