**STEINEL Professional Bewegungsmelder**

**IS 345**

**KNX - Unterputz rund weiß V3**

Passiv Infrarot - Gang-Bewegungsmelder für die Deckenmontage Unterputz im Innenbereich mit KNX Schnittstelle, 4 Kanäle; Erfassungsbereich Gang 23 x 6 m; mit 280 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, geeignet für Montagehöhe 2,50 – 5,00 m; optionale Montagehöhe 2,5 m, Reichweite Radial: 12 x 6 m (72 m²), Reichweite Tangential: 23 x 6 m (138 m²), Lichtmessung 2 – 1000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: KNX-Bus; Schutzart: IP20; Zeiteinstellung: 0 sec – 1092 min; optionales Hauptlicht 0 - 100 %, KNX-Funktionen: Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 2x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Logikgatter, Vernetzung: Ja; Einstellungen via ETS-Software, Fernbedienung, Bus und Smart Remote; Vernetzung via KNX-Bus; Art der Vernetzung: Master/Slave; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (Ø x H): 124 x 78 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 058289

**Bestellbezeichnung** IS 345 KNX - Unterputz rund weiß

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen