**STEINEL Professional Präsenzmelder**

**HF 360-2**

**DALI-2 Input Device - Aufputz**

Hochfrequenz - Präsenzmelder für die Deckenmontage Aufputz im Innenbereich mit DALI-2 Input Device Schnittstelle, Erfassungsbereich rund 360 °, zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, Zur Raumanpassung lassen sich 1 oder 2 Erfassungsrichtungen per Aufkleber ausblenden, geeignet für Montagehöhe 2,50 – 4,00 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Radial: Ø 12 m (113 m²), Reichweite Tangential: Ø 12 m (113 m²), Lichtmessung 2 – 2000 lx; Versorgungsspannung: 12.5 – 22 V, Dali-Bus; Schutzart: IP20; Steuerausgang DALI: Adressable/Slave; Vernetzung: Ja; Einstellungen via Bluetooth und Bus; Vernetzung via Bluetooth DALI-Bus; Art der Vernetzung: Master/Slave; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 57 x 123 x 123 mm; DALI-2 Zertifikat

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 064297

**Bestellbezeichnung** HF 360-2 DALI-2 Input Device - Aufputz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen