**STEINEL Professional Präsenzmelder**

**HF 360-2**

**IP - Unterputz**

Hochfrequenz - Präsenzmelder für die Deckenmontage Unterputz im Innenbereich mit IP Schnittstelle, Erfassungsbereich rund 360 °, zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, Zur Raumanpassung lassen sich 1 oder 2 Erfassungsrichtungen per Aufkleber ausblenden, geeignet für Montagehöhe 2,50 – 4,00 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Radial: Ø 12 m (113 m²), Reichweite Tangential: Ø 12 m (113 m²), Lichtmessung 2 – 2000 lx; Versorgungsspannung: 18 – 55 V, Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af); Schutzart: IP20; Einstellung via: Bluetooth, Web-Interface; Vernetzung via Bluetooth LAN; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 65 x 103 x 103 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 065973

**Bestellbezeichnung** HF 360-2 IP - Unterputz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen