**STEINEL Professional Präsenzmelder**

**IR Quattro MICRO 6m**

**KNX - schwarz V3**

Passiv Infrarot - Präsenzmelder für den Deckeneinbau im Innenbereich mit KNX Schnittstelle, 4 Kanäle; Erfassungsbereich quadratisch 360 °, mit 168 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, geeignet für Montagehöhe 2,00 – 5,00 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Präsenz: 4 x 4 m (16 m²), Reichweite Radial: 4 x 4 m (16 m²), Reichweite Tangential: 6 x 6 m (36 m²), Lichtmessung 2 – 1000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: 30 V; Schutzart: IP65; Zeiteinstellung: 60 s – 255 Min.; optionales Hauptlicht 0 - 100 %, KNX-Funktionen: Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Tag- / Nachtfunktion, Präsenz-Ausgang, Lichtausgang 4x, Logikgatter, Vernetzung: Ja; Einstellung via: ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote; Vernetzung via KNX-Bus; Art der Vernetzung: Master/Master, Master/Slave; Farbe: Schwarz; RAL-Farbe: 9005; Abmessungen (Ø x H): 43 x 71 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 068646

**Bestellbezeichnung** IR Quattro MICRO 6m KNX - schwarz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen