**STEINEL Professional Aanwezigheidsmelder**

**IR Quattro MICRO 6m**

**KNX - zwart V3**

Afmetingen (Ø x H): 43 x 71 mm; Met bewegingsmelder: Ja; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Instellingen via: ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote; Met afstandsbediening: Nee; Variant: KNX - zwart; VPE1, EAN: 4007841068646; Uitvoering: Aanwezigheidsmelder; Toepassing, plaats: Binnen; Toepassing, ruimte: klein kantoor, hotelkamer, patiëntenkamer, functionele ruimte / bergruimte, WC / wasruimte, Binnen; kleur: zwart; Kleur, RAL: 9005; Incl. hoekwandhouder: Nee; Montageplaats: plafond; Montage: Plafondinbouw, Plafond; Bescherming: IP65; Omgevingstemperatuur: van -25 tot 55 °C; Materiaal: kunststof; Stroomtoevoer: 30 V; Eigen verbruik: 0,5 W; Met busaansluiting: Ja; Technologie, sensoren: Schemerschakelaar, passief infrarood; Montagehoogte: 2,00 – 5,00 m; Montagehoogte max.: 5,00 m; Optimale montagehoogte: 2,8 m; Registratiehoek: 360 °; Openingshoek: 90 °; Onderkruipbescherming: Ja; verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Nee; Elektronische instelling: Nee; Mechanische instelling: Nee; Reikwijdte radiaal: 4 x 4 m (16 m²); Reikwijdte tangentiaal: 6 x 6 m (36 m²); Reikwijdte aanwezigheid: 4 x 4 m (16 m²); schakelzones: 168 schakelzones; Schemerinstelling: 2 – 1000 lx; Tijdinstelling: 60 sec. – 255 min; basislichtfunctie: Ja; Hoofdlicht instelbaar: 0 - 100 %; Schemerinstelling Teach: Ja; Regeling constant licht: Ja; KNX-functies: Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Dag- / nachtfunctie, Aanwezigheid-uitgang, Lichtuitgang 4x, Logische poort; Koppeling: Ja; Soort koppeling: Master/master, Master/slave; Koppeling via: KNX-bus; Nominale stroom: 10 mA; Product categorie: Aanwezigheidsmelder

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 068646

**Bestelaanduiding** IR Quattro MICRO 6m KNX - zwart

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen