**STEINEL Professional Aanwezigheidsmelder**

**IR Quattro HD 24m**

**COM1 - inbouw zwart**

Afmetingen (L x B x H): 70 x 120 x 120 mm; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Instellingen via: Afstandsbediening, DIP-schakelaar, Potentiometers, Smart Remote; Met afstandsbediening: Nee; Variant: COM1 - inbouw zwart; VPE1, EAN: 4007841068608; Uitvoering: Aanwezigheidsmelder; Toepassing, plaats: Binnen; Toepassing, ruimte: klaslokaal, collegezaal, groot kantoor, stellingmagazijn, produktie, conferentieruimte / vergaderruimte, personeelskamer, verblijfsruimte, omkleedruimte, sporthal, Receptie / lobby, parkeergarage; kleur: zwart; Kleur, RAL: 9005; Incl. hoekwandhouder: Nee; Montageplaats: plafond; Montage: In de muur, Plafond; Bescherming: IP20; Omgevingstemperatuur: van -25 tot 55 °C; Materiaal: kunststof; Stroomtoevoer: 230 V / 50 – 60 Hz; Technologie, sensoren: passief infrarood, Lichtsensor; Montagehoogte: 2,50 – 10,00 m; Montagehoogte max.: 10,00 m; Optimale montagehoogte: 2,8 m; Registratiehoek: 360 °; Openingshoek: 160 °; Onderkruipbescherming: Ja; verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Nee; Elektronische instelling: Nee; Mechanische instelling: Ja; Reikwijdte radiaal: 8 x 8 m (64 m²); Reikwijdte tangentiaal: 20 x 20 m (400 m²); Reikwijdte aanwezigheid: 8 x 8 m (64 m²); schakelzones: 4800 schakelzones; Functies: Normaal- / testbedrijf, (Half-) automatisch, Toets-/schakelaarbedrijf, Handmatig ON / ON-OFF, Regeling constante verlichting ON/OFF; Schemerinstelling: 10 – 1000 lx; Tijdinstelling: 30 sec. – 30 min; basislichtfunctie: Nee; Hoofdlicht instelbaar: Nee; Schemerinstelling Teach: Ja; Regeling constant licht: Nee; Koppeling: Ja; Soort koppeling: Master/master, Master/slave; Koppeling via: Kabel; Koppeling, aantal: max. 10 sensoren; Product categorie: Aanwezigheidsmelder

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 068608

**Bestelaanduiding** IR Quattro HD 24m COM1 - inbouw zwart

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen