**STEINEL Professional Präsenzmelder**

**IR Quattro MICRO 6m**

**COM1 - schwarz**

Passiv Infrarot - Präsenzmelder für den Deckeneinbau im Innenbereich mit COM1 Schnittstelle, Erfassungsbereich quadratisch 360 °, mit 168 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, geeignet für Montagehöhe 2,00 – 5,00 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Präsenz: 4 x 4 m (16 m²), Reichweite Radial: 4 x 4 m (16 m²), Reichweite Tangential: 6 x 6 m (36 m²), Lichtmessung 2 – 1000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP65; 1 Schließer, 1000 W; Zeiteinstellung: 60 s – 255 Min.; Einstellung via: Fernbedienung, Smart Remote; Vernetzung via Kabel; Art der Vernetzung: Master/Master, Master/Slave; Farbe: Schwarz; RAL-Farbe: 9005; Abmessungen (Ø x H): 43 x 75 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 068639

**Bestellbezeichnung** IR Quattro MICRO 6m COM1 - schwarz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen