**STEINEL Professional Präsenzmelder**

**True Presence**

**IP - Unterputz**

Hochfrequenz, Präsenzmelder für die Deckenmontage Unterputz im Innenbereich mit IP Schnittstelle, Erfassungsbereich rund 360 °, zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2,00 – 12,00 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Präsenz: Ø 15 m (177 m²), Reichweite Radial: Ø 15 m (177 m²), Reichweite Tangential: Ø 15 m (177 m²), Reichweite TruePresence: Ø 9 m (64 m²); Lichtmessung 2 – 1000 lx; Versorgungsspannung: Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af); Schutzart: IP20; Einstellung via: Bluetooth, Web-Interface; Vernetzung via Bluetooth DALI-Bus; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 52 x 103 x 103 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 066031

**Bestellbezeichnung** True Presence IP - Unterputz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen