**STEINEL Professional Optischer Sensor**

**HPD3**

**IP - Aufputz**

Optischer Sensor für die Deckenmontage Aufputz im Innenbereich mit IP Schnittstelle, Erfassungsbereich 110 °, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2,30 – 5,00 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Präsenz: Optischer Sensor: r = 10 m (96 m²), Reichweite Radial: Optischer Sensor: r = 10 m (96 m²), Reichweite Tangential: Optischer Sensor: r = 10 m (96 m²), Reichweite Radial: Hochfrequenz: r = 9 m (78 m²), Reichweite Tangential: Hochfrequenz: r = 9 m (78 m²), Versorgungsspannung: Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af); Schutzart: IP20; Einstellung via: Connect Bluetooth Mesh, Web-Interface; Vernetzung via LAN Bluetooth Mesh Connect; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9016; Abmessungen (Ø x H): 125 x 65 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 067298

**Bestellbezeichnung** HPD3 IP - Aufputz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen