**STEINEL Professional Sensore ottico**

**HPD3**

**IP - in superficie**

Dimensioni (Ø x H): 125 x 65 mm; Con rilevatore di movimento: Sì; Garanzia del produttore: 5 anni; Impostazioni tramite: Connect Bluetooth Mesh, Web-Interface; Variante: IP - in superficie; VPE1, EAN: 4007841067298; Esecuzione: Rilevatore di presenza; Applicazione, luogo: Interni; Applicazione, locale: auditorium, aula, ufficio open space, sala conferenze / sale riunioni, aree di produzione, aree di soggiorno, sale pranzo / mense, Interni; colore: bianco; Colore, RAL: 9016; Luogo di montaggio: soffitto; Montaggio: In superficie, Soffitto; Grado di protezione: IP20; Classe di protezione: III; Temperatura ambiente: da 0 fino a 40 °C; Materiale: Plastica; Dettaglio tensione di alimentazione: Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af); Tecnologia a sensore 2: Alta frequenza; Tecnologia, sensori: Sensore ottico, Alta frequenza, Sensore ottico, Temperatura, Umidità dell'aria, Composti organici volatili, CO2; Altezza di montaggio: 2,30 – 5,00 m; Altezza di montaggio max.: 5,00 m; Altezza di montaggio ottimale: 2,8 m; Tecnica ad alta frequenza: 5,8 GHz; Angolo di rilevamento: 110 °; Protezione antistrisciamento: No; Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: Sì; Scalabilità elettronica: Sì; Scalabilità meccanica: No; Raggio d'azione radiale: Sensore ottico: r = 10 m (96 m²); Raggio d'azione tangenziale: Sensore ottico: r = 10 m (96 m²); Raggio d'azione presenza: Sensore ottico: r = 10 m (96 m²); Raggio d'azione radiale 2: Alta frequenza: r = 9 m (78 m²); Raggio d'azione tangenziale 2: Alta frequenza: r = 9 m (78 m²); Potenza di trasmissione: < 1 mW; Funzioni: Sensore di movimento, Sensore di luce, Censimento delle persone, Funzione presenza, Regolazione per mantenere luce costante, Definizione della zona di cattura, Comunicazione criptata; Funzione luce di base: No; Luce principale regolabile: No; Regolazione crepuscolare Teach: No; Collegamento in rete via: LAN, Bluetooth Mesh; Categoria die prodotto: Sensore ottico

**Produttore** Steinel

**Art. n.** 067298

**Denominazione ordine** HPD3 IP - in superficie

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione