**STEINEL Professional Détecteur de présence**

**HF 360-2**

**KNX - En saillie V3.2**

Dimensions (L x W x H): 57 x 123 x 123 mm; With motion detector: Oui; Manufacturer's Warranty: 5 ans; Settings via: Logiciel ETS, Bluetooth, Bus; With remote control: Non; Version: KNX - En saillie; PU1, EAN: 4007841064860; Type: Détecteur de présence; Application, place: Intérieur; Application, room: espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur; Colour: blanc; Colour, RAL: 9003; Includes corner wall mount: Non; Installation site: plafond; Installation: En saillie, Plafond; IP-rating: IP20; Ambient temperature: de -25 jusqu'à 50 °C; Matière: Matière plastique; Mains power supply: 30 V; Power supply, detail: Bus KNX; With bus coupling: Oui; Technology, sensors: Détecteur de lumière, Humidité de l'air, Température; Mounting height: 2,50 – 4,00 m; Mounting height max.: 4,00 m; Optimum mounting height: 2,8 m; HF-system: 5,8 GHz; Detection: le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines; Detection angle: 360 °; Angle of aperture: 140 °; Sneak-by guard: Oui; Capability of masking out individual segments: Non; Electronic scalability: Oui; Mechanical scalability: Non; Reach, radial: Ø 12 m (113 m²); Reach, tangential: Ø 12 m (113 m²); Transmitter power: < 1 mW; Twilight setting: 2 – 1000 lx; Time setting: 10 s – 1092 min; Basic light level function: Oui; Main light adjustable: 0 - 100 %; Twilight setting TEACH: Oui; Constant-lighting control: Oui; KNX functions: Confort, Interrupteur crépusculaire, Pyroanalyse individuelle, Fonction balisage, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Réglage de l'éclairage permanent, Sortie de la lumière 4x, Sortie humidité de l'air, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Point de rosée, Sortie température, Fonction logique; Interconnection: Oui; Type of interconnection: Maître/maître, Maître/esclave; Interconnection via: Bus KNX; Rated current: 30 mA; Product category: Détecteur de présence

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 064860

**Désignation commande** HF 360-2 KNX - En saillie

Livrer, monter et régler pour être opérationnel