**STEINEL Professional Rilevatore di presenza**

**HF 360-2**

**KNX - Sopra intonaco V3.2**

Dimensions (L x W x H): 57 x 123 x 123 mm; With motion detector: Sì; Manufacturer's Warranty: 5 anni; Settings via: Software ETS, Bluetooth, Bus; With remote control: No; Version: KNX - Sopra intonaco; PU1, EAN: 4007841064860; Type: Rilevatore di presenza; Application, place: Interni; Application, room: locale multiuso / di servizio, cucinette, vano scala, WC / docce, Interni; Colour: bianco; Colour, RAL: 9003; Includes corner wall mount: No; Installation site: soffitto; Installation: In superficie, Soffitto; IP-rating: IP20; Ambient temperature: da -25 fino a 50 °C; Materiale: Plastica; Mains power supply: 30 V; Power supply, detail: KNX-bus; With bus coupling: Sì; Technology, sensors: Sensore ottico, Umidità dell'aria, Temperatura; Mounting height: 2,50 – 4,00 m; Mounting height max.: 4,00 m; Optimum mounting height: 2,8 m; HF-system: 5,8 GHz; Detection: anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero; Detection angle: 360 °; Angle of aperture: 140 °; Sneak-by guard: Sì; Capability of masking out individual segments: No; Electronic scalability: Sì; Mechanical scalability: No; Reach, radial: Ø 12 m (113 m²); Reach, tangential: Ø 12 m (113 m²); Transmitter power: < 1 mW; Twilight setting: 2 – 1000 lx; Time setting: 10 sec – 1092 min; Basic light level function: Sì; Main light adjustable: 0 - 100 %; Twilight setting TEACH: Sì; Constant-lighting control: Sì; KNX functions: Comodità, Interruttori crepuscolari, Valutazione dei singoli pirosensori, Funzione luce di base, Livello di luminosità, Uscita HVAC, Regolazione per mantenere luce costante, Uscita luce 4x, Uscita umidità dell'aria, Uscita presenza, Funzione giorno / funzione notte, Punto di rugiada, Uscita temperatura, Porta logica; Interconnection: Sì; Type of interconnection: master/master, Master/Slave; Interconnection via: bus KNX; Rated current: 30 mA; Product category: Rilevatore di presenza

**Produttore** Steinel

**Art. n.** 064860

**Denominazione ordine** HF 360-2 KNX - Sopra intonaco

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione