**STEINEL Professional Luminaire intérieur à détection**

**bl. chaud V2**

Dimensions (Ø x H): 280 x 110 mm; Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Technologie de détection: Hyper fréquence; Puissance: 9,5 W; Mise en réseau possible: Oui; Flux lumineux: 960 lm; Température de couleur: 3000 K; Indice de rendu des couleurs: 80-89; Avec source: Oui, système d'éclairage LED STEINEL; Ampoule: LED non interchangeable; Durée de vie des LED (max. °C): 50000 h; Diminution du flux lumineux selon LM80: L80B10; Culot: sans; Système de refroidissement des LED: Contrôle thermique passif; Avec détecteur de mouvement: Oui; Angle de détection: 360 °; Cadrage électronique: Oui; Cadrage mécanique: Non; Éclairage permanent: commutable, 4 h; Réglage de la luminosité de déclenchement: 2 – 2000 lx; Temporisation: 5 s – 15 min; Fonction balisage: Oui; Fonction balisage temps: 10/30 min, toute la nuit; Allumage en douceur: Oui; Résistance aux chocs: IK03; Indice de protection: IP54; Classe: II; Température ambiante: -10 – 40 °C; Matériau du boîtier: Matière plastique; Matériau du cache: Matière plastique opale; Garantie du fabricant: 5 ans; Variante: bl. chaud

**Fabricant** Steinel

**Réf.**

**Désignation commande**

Livrer, monter et régler pour être opérationnel