**STEINEL Professional Projecteur LED sans détecteur**

**XLED PRO 240 M**

**anthracite V2**

Dimensions (L x l x H): 161 x 180 x 199 mm; Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Puissance: 19,3 W; Mise en réseau possible: Non; Flux lumineux: 2124 lm; Température de couleur: 3000 K; Écart de couleur LED: SDCM3; Avec source: Oui, système d'éclairage LED STEINEL; Ampoule: LED non interchangeable; Durée de vie des LED (25 °C): > 60000; Système de refroidissement des LED: HCMC (High Conductive Magnesium Composite); Avec détecteur de mouvement: Non; Fonction balisage: Non; Éclairage principal réglable: Non; Allumage en douceur: Non; Résistance aux chocs: IK03; Indice de protection: IP44; Classe: II; Température ambiante: -20 – 40 °C; Matériau du boîtier: HCMC; Matériau du cache: Matière plastique opale; Garantie du fabricant: 5 ans; Support mural d'angle inclus: Oui; UC1, poids net: 0,64 kg; Variante: anthracite

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 068080

**Désignation commande** XLED PRO 240 M anthracite

Livrer, monter et régler pour être opérationnel